武汉商学院火灾自动报警系统检测与维保服务项目需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 检测面积（平米） | 火灾报警系统点位数量 | 服务内容 |
| 机电工程与汽车服务学院 | 8593 | 190 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 保卫部（处） | 2856 | 195 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 体育馆 | 9911 | 500 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 综合教学楼 | 20191 | 700 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；喷淋系统：喷淋系统、喷淋管网运行正常；防排烟系统：防排烟系统、防火卷帘运行正常；泵房系统：消火栓泵、喷淋泵运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 北区食堂 | 14807 | 495 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 图书馆 | 22502 | 785 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；喷淋系统：喷淋系统、喷淋管网运行正常；防排烟系统：防排烟系统、防火卷帘运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 防空洞 | 2014 | 135 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 游泳馆 | 14382 | 188 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；喷淋系统：喷淋系统、喷淋管网运行正常；防排烟系统：防排烟系统、防火卷帘运行正常；泵房系统：消火栓泵、喷淋泵运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 驭马体育公园 | 3415 | 53 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 北区学生宿舍3-4号楼 | 21482 | 4000 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 北区学生宿舍1-2号楼 | 12691 |
| 北区学生宿舍5-6号楼 | 20149 |
| 北区学生宿舍7-8号楼 | 21205 |
| 南区新宿舍 | 23800 | 1232 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常。喷淋系统：喷淋系统、喷淋管网运行正常；防排烟系统：防排烟系统、防火卷帘运行正常；泵房系统：消火栓泵、喷淋泵运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 北4多功能教学楼 | 15546 | 50 | 火灾报警系统：主机硬件和软件的检测和维护、探测器的检查和维修更换、手动报警按钮的检测和维修更换、全部线路检查和维修、系统联动试验；消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 艺术系楼 | 6677 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 商贸学院楼 | 7188 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 食品工程学院楼 | 4144 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 出版社楼 | 2856 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 信息工程学院楼 | 5145 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 南区教学楼 | 5954 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常。泵房系统：消火栓泵、喷淋泵运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 旅游学院楼 | 4924 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 北5实验实训教学综合楼 | 8856 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 地龙宿舍1号楼 | 4952 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 地龙宿舍3号楼 | 7444 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 地龙宿舍4号楼 | 20765 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 地龙宿舍5号楼 | 6861 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 地龙综合楼 | 540 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |
| 地龙办公楼 | 2730 |  | 消火栓系统：消防箱内水枪、水带、接口完好无缺、阀门的开启正常,消火栓管网运行正常；建筑消防设施年度检测报告。 |